**Príloha č.1**

**Lavička s operadlom, dĺžky min. 1800 mm**

**Konštrukcia:** Oceľová konštrukcia spojená s drevenými doskami pomocou skrutkových

 spojov z nereze.

**Nosná kostra:** Dve bočnice zvarené z oceľových trubiek štvorcových profilov min. 40 x 40 mm a 20 x 20 mm a výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm.

**Sedadlo a operadlo:** Sedadlo tvoria 3 dosky z masívneho tropického dreva alebo ekvivalent, obdĺžnikového prierezu min. 110 x 30 mm a s dĺžkou min. 1700 mm.

Operadlo tvoria 2 dosky z masívneho tropického dreva alebo ekvivalent, obdĺžnikového prierezu min. 110 x 30mm, dĺžky min. 1800 mm

**Povrchová úprava:** Oceľová konštrukcia bočníc je opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom.

**Kotvenie:** Kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Ilustračný obrázok:

 

**Lavička s operadlom, dĺžky min. 600 mm**

**Konštrukcia:** Oceľová konštrukcia spojená s drevenými doskami pomocou skrutkových

 spojov z nerezu.

**Nosná kostra:** Dve bočnice zvarené z oceľových trubiek štvorcových profilov min. 40 x 40 mm a 20 x 20 mm a výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm.

**Sedadlo a operadlo:** Sedadlo tvoria 3 dosky z masívneho tropického dreva alebo ekvivalent, obdĺžnikového prierezu min. 110 x 30 mm a s dĺžkou min. 600 mm.

Operadlo tvoria 2 dosky z masívneho tropického dreva alebo ekvivalent, obdĺžnikového prierezu min. 110 x 30mm, dĺžky min. 600 mm

**Povrchová úprava:** Oceľová konštrukcia bočníc je opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom.

**Kotvenie:** Kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí

Ilustračný obrázok:

**Odpadkový kôš kruhového pôdorysu opláštený drevenými lamelami,**

**so strieškou, objem nádoby 45 l**

**Charakter konštrukcie:** oceľová konštrukcia kruhového pôdorysu, opláštená lamelami z tropického dreva bez povrchovej úpravy, ktoré sú ku konštrukcii pripojené pomocou skrutkových spojov z nerezu

**Povrchová úprava:**  oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom.

**Nosná kostra:** zvarenec z výpalkov z oceľového plechu hrúbky min. 5 mm

**Opláštenie:** 24 lamiel z masívneho tropického dreva alebo ekvivalentu obdĺžnikového prierezu 35 × 20 × 700 mm, bez povrchovej úpravy, z tropického dreva

**Vnútorná nádoba:** ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky min. 0,8 mm, objem min.

 45 l

**Strieška:**  zvarenec z výpalkov z oceľového plechu, zámok s trojhranom,

 popolník

**Farebnosť:**  Polyesterové práškové laky v jemnej štruktúre mat

**Kotvení:** kotvenie na dlažbu alebo na zhutnenom teréne do

 betonového základu pomocou závitových tyčí

Ilustračný obrázok:

